Схема сборки кровати с ГПМ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Короб

 Присоединить стенки фронтальные (поз.1, поз.2) и перегородку (поз.5) к стенкам боковым (поз.3, поз.4) евровинтами 6х50. | 1. Царговый пояс

 Присоединить царги боковые (поз.8) к изголовью (поз.9) и к царге фронтальной (поз.7) евровинтами 6х70. |
| 1. Установить царговый пояс (п.2) на короб

(п.1), закрепить шурупами 3,5х41 с внутренней стороны. Вставить дно (поз.6). | 1. Установить ортопедическое основание

(поз.10) на кровать и закрепить саморезами 3,5х19, совместив отверстия крепления ГПМ с наколами на ящике (как представлено на рисунке). |

\*Схему сборки ортопедического основания (поз.10) с газо-подъемным механизмом (ГПМ) смотреть в упаковке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектация | Количество, шт | Комплектация | Количество, шт |
| 1.Стенка фронтальная | 1 | 8.Царга боковая | 2 |
| 2.Стенка фронтальная | 1 | 9.Изголовье | 1 |
| 3.Стенка боковая | 1 | 10.Ортопедическое основание | 1 |
| 4.Стенка боковая | 1 | * Евровинт 6х70
 | 8 |
| 5.Перегородка | 1 | * Евровинт 6х50
 | 12 |
| 6.Дно | 2 | * Шуруп 3,5х41
 | 14 |
| 7.Царга фронтальная | 1 | * Саморез 3,5х19
 | 8 |